**Zadanie 6: Testy kontroli penetracji pary w sterylizatorach, typu Bowie-Dick'a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO****[PLN]** | **WARTOŚĆ****NETTO****[PLN]** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ****VAT-U****[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****(opisać, podać zakresy)** |
| 1 | **Test kontroli penetracji pary****wsadów rurowych i porowatych****w 134 st.3,5 min., typu Bowie’** **Dicka**- wskaźnik chemiczny stosowany łącznie z przyrządem PCD wielorazowego użytku, który symuluje wsad porowaty oraz wsad rurowy. - liczba oferowanych PCD odpowiednia do liczby zamówionych testów,- PCD i wskaźnik z potwierdzoną przez producenta kompatybilnością- produkt zgodny z PN EN-ISO 11140, typ 2. | szt. testów | 1 600 |  |  |  |  |  |  |