**Zadanie 6: Testy kontroli penetracji pary w sterylizatorach, typu Bowie-Dick'a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  **(wymagane parametry)** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ**  **VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]** | **PARAMETRY ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **(opisać, podać zakresy)** |
| 1 | **Test kontroli penetracji pary**  **wsadów rurowych i porowatych**  **w 134 st.3,5 min., typu Bowie’**  **Dicka**  - wskaźnik chemiczny stosowany łącznie z przyrządem PCD wielorazowego użytku, który symuluje wsad porowaty oraz wsad rurowy.  - liczba oferowanych PCD odpowiednia do liczby zamówionych testów,  - PCD i wskaźnik z potwierdzoną przez producenta kompatybilnością  - produkt zgodny z PN EN-ISO 11140, typ 2. | szt. testów | 1 600 |  |  |  |  |  |  |