|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Termin realizacji dostaw cząstkowych do 14 dni kalendarzowych. 2. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne. Wykonawca elastycznie będzie reagować na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego w tym zakresie. 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do zakupu takich ilości asortymentu, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej **40**% wartości oferty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości. 4. W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej w ramach zadania Zamawiający uprawniony będzie do zakupu większej ilości innej pozycji asortymentowej w ramach zadania, przy czym wartość zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zwiększeniu. | | | | | | | | | | |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ**  **VAT** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** | **Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/** |
|  | Płyta wiórowa laminowana | kolor według zapotrzebowania  Gr.18 mm  wykonana na bazie płyty wiórowej, pokrytej następnie filmem melaminowym. Dzięki laminowaniu cechuje ją większą odporność na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne, co ma znaczny wpływ na jej trwałość. Laminowanie poprawia także elastyczność płyty i ułatwia jej obróbkę. Produkt jest odporny na zarysowania, zabrudzenia i działanie innych czynników zewnętrznych. | m2 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sklejka wodoodporna brzoza | Wymiary gr. 18 mm, (1500 x 3000 mm) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna konfirmaty | 6,4 x 50mm  z wgłębieniem nimbusowym umożliwiające łączenie dwóch elementów drewnianych bądź wiórowych płyt meblowych pod kątem prostym. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty hartowane | 3,25 x 16 mm  do drewna i płyt wiórowych ze stali niskowęglowej z dużą główką | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klej do drewna Wikol | 1kg  przeznaczony do klejenia drewna z drewnem na zimno, materiałami drewnopochodnymi, tkaninami i papierem. Po utwardzeniu daje elastyczna i twarda spoinę. Czas pełnego utwardzenia 24 h | kg. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozpor do płyt gipsowych | Wydajność 0,4-0,6 kg/m2  przeznaczony jest  do przyklejania elastycznych wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej. Mocny elastyczny który doskonale przyczepia się do podłoża. | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klej do drewna Butapren | 0,8 kg  przeznaczony do klejenia skóry naturalnej i syntetycznej, gumy tkanin z surowców naturalnych, filcu. Odporny na wodę, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, bardzo dobra elastycznością spoin oraz doskonała przyczepnością do podłoża. | kg. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma ścierna do szlifierki taśmowej | Gradacja 60  Wym. 60 x 400 mm  do szlifowania wszystkich gatunków drewna, płyt wiórowych i budowlanych, także metalu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma ścierna do szlifierki taśmowej | Gradacja 80  Wym. 60 x 400 mm  do szlifowania wszystkich gatunków drewna, płyt wiórowych i budowlanych, także metalu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma ścierna do szlifierki taśmowej | Gradacja 100  Wym. 60 x 400 mm  do szlifowania wszystkich gatunków drewna, płyt wiórowych i budowlanych, także metalu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnice kulkowe do szuflad skrzyniowych | Dł. 300mm  z pełnym wysuwem wykonane ze stali, maksymalne obciążenie 30 kg, kolor ocynk. | kpl. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnice kulkowe do szuflad skrzyniowych | Dł. 350mm  z pełnym wysuwem wykonane ze stali, maksymalne obciążenie 30 kg, kolor ocynk. | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrzeże meblowe | szer.21mm  wykonane z trwałego PCV posiadające warstwę termo topliwego kleju co ułatwia proces montażu. Obrzeże pozwala na elastyczne wykończenie płyt meblowych i konstrukcyjnych. Kolor według zapotrzebowania | mb. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepki do konfirmantów | Średnica 12 mm Długość 2 mm  wykonane z tworzywa sztucznego na imbus kolor beżowy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepki do konfirmantów | Średnica 12 mm Długość 2 mm  wykonane z tworzywa sztucznego na imbus kolor bordo | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne | szer.200mm  grubość 80  do szlifowania drewna, żeliwa, stali, stali stopowych, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, podłoże płócienne wykonane z poliestru. | mb. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne do szlifowania | szer.200mm  grubość 100  drewna, żeliwa, stali, stali stopowych, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, podłoże płócienne wykonane z poliestru. | mb. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne | szer.200mm  grubość 120  do szlifowania drewna, żeliwa, stali, stali stopowych, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, podłoże płócienne wykonane z poliestru. | mb. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sznur do spawania wykładzin podłogowych | z PCV służy do trwałego i estetycznego łączenia na gorąco wykładzin podłogowych Kolor Niebieski | mb. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sznur do spawania wykładzin podłogowych | z PCV służy do trwałego i estetycznego łączenia na gorąco wykładzin podłogowych PCV Kolor Pomarańczowy | mb. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sznur do spawania wykładzin podłogowych | z PCV służy do trwałego i estetycznego łączenia na gorąco wykładzin podłogowych Kolor Beżowy | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sznur do spawania wykładzin podłogowych | z PCV służy do trwałego i estetycznego łączenia na gorąco wykładzin podłogowych Kolor Zielony Jasny | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki na trociny | do odciągu do wiór AF 14 FELDER wym. Śr.480mm pojemność 200l | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa typu Tarket | Kolor zielony    posiadająca warstwę użytkową z czystego PCW dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe na intensywne warunki użytkowania Klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość 2 mm warstwa ścieralna 0,8 mm odporność na kółka foteli: tak | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa typu TARKET | Kolor pomarańczowy  posiadająca warstwę użytkową z czystego PCW dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe na intensywne warunki użytkowania  Klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość 2 mm warstwa ścieralna 0,8 mm odporność na kółka foteli: tak | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna z łbem stożkowym | Fi 5 dł. 120mm ocynkowane  nie wymagają nawiercania, ocynkowane galwanicznie. | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna | Fi 5 dł. 120mm stal nierdzewna  z łbem stożkowym i gniazdem krzyżowym ze stali nierdzewnej nie wymagają nawiercania. | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna z łbem stożkowym. | 3 x 20mm ocynkowane  nie wymagają nawiercania, ocynkowane galwanicznie | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki drewniane | średnica 8 mm długość 35 mm  bukowe, ryflowane do mebli, szybki montaż oraz trwałość połączenia. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klej do drewna Wikol | W tubce 45 ml  przeznaczony do klejenia drewna z drewnem na zimno, materiałami drewnopochodnymi, tkaninami i papierem. Czas pełnego utwardzenia 24 h | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza trapezowe do cięcia wykładzin. | Krawędź tnąca wykonana z węglików wolframu naniesionych metoda laserowa na ostrze, korpus ostrza elastyczny odporny na pęknięcia. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza łamane do noży tapeciarskich | 18 mm grubość ostrza 0,55 mm  umożliwia szybkie i precyzyjne przycięcie tworzywa sztucznego lub PCV na potrzebną wielkość. Ostrze wykonane ze stali węglowej o dużej odporności na złamanie i odkształcenia. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa typu TARKET | Kolor zielony  Klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość 2 mm warstwa ścieralna 0,8 mm odporność na kółka foteli: tak  posiadająca warstwę użytkową z czystego PCW dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe na intensywne warunki użytkowania | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa typu TARKET | Kolor pomarańczowy  Klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość 2 mm warstwa ścieralna 0,8 mm odporność na kółka foteli: tak  posiadająca warstwę użytkową z czystego PCW dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe na intensywne warunki uzytkowania | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa | Kolor niebieski  typu TARKET posiadająca warstwę użytkową z czystego PCW dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe na intensywne warunki użytkowania Klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość 2 mm warstwa ścieralna 0,8 mm odporność na kółka foteli: tak | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa | Kolor beżowy  typu TARKET posiadająca warstwę użytkową z czystego PCW dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe na intensywne warunki użytkowania Klasa ścieralności: T klasa użyteczności: 34/43 grubość 2 mm warstwa ścieralna 0,8 mm odporność na kółka foteli: tak | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gładkie. | 45x125  pakowane 5 kg wykonane są z wysokiej jakości stali niskowęglowej dla wzmocnienia dodatkowo ocynkowane | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna z łbem stożkowym. | 3,5x4,0 mm  nie wymagają nawiercania, ocynkowane galwanicznie | kg. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta HDF lakierowana | gr. 3mm  Kolor biały  wykonana ze sprasowanych włókien drzewnych dzięki czemu cechuje się duża gęstością oraz twardością, warstwa lakieru na jej powierzchni ułatwia utrzymanie jej w czystości oraz zapobiega powstawaniu trwałych zabrudzeń. Wykorzystywana jako tylne ścianki mebli. | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt Euro | do montażu prowadnik zawiasów oraz prowadnic szuflad 5/13,5 mm L 13,5 mm PZ2 gniazdo kolor: niklowany Nachylenie 2,2 mm średnica zewnętrzna 6.2 mm, średnica rdzenia 4,6 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawias 110 TECNO | nakładany samo domykający z prowadnikiem puszka 35 mm Wymiary: wys. 6 cm, szerokość 10 cm, głębokość 2 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Blat roboczy | Wymiary: gr. 28 mm, szer. 120 cm, dł. (powierzchnia blatu) pokryta laminatem, spód pokryty papierem przeciwprężnym który zapobiega odkształceniu się blatu, stanowi on jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią. Odporność na działanie promieni UV, detergentów, pary wodnej, zarysowania, wgniecenia i ścieranie (kolor według zapotrzebowania) | mb. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrzeże PCV do blatu roboczego | Wymiary: 32 x 1,0 mm do blatu roboczego pokrytego laminatem (kolor według zapotrzebowania) | mb | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak ścienny typu Konewka | Wysokość 77 mm długość 56 mm  mały mocowany do ściany lub płyty meblowej Kolor nikiel satyna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Noga okrągła chromowana | Wymiary: 710×6 mocowana do blatu poprzez pięć wkrętów. Stopa posiada możliwość regulacji do 20 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasek napędowy | do frezarki B3 WINNER  Długość: L = 559 mm Typ pasa napędowego: PJ Rowki: 9 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasek napędowy do podżynaka do pilarki | Typ B3 WINNER  Długość: L = 660 mm  Typ pasa napędowego: 260JMOCRO | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpachla do drewna | 0,5 l  kolor biały wodorozcieńczalna do wypełnienia pęknięć i otworów w powierzchniach drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń wodorozcieńczalna. Zastosowanie meble, drzwi panele i inne drewniane powierzchnie. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpachla do drewna wodorozcieńczalna | 0,5 l  kolor dąb wodorozcieńczalna do wypełnienia pęknięć i otworów w powierzchniach drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń wodorozcieńczalna. Zastosowanie meble, drzwi panele i inne drewniane powierzchnie. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpachla do drewna | 0,5 l  Kolor sosna wodorozcieńczalna do wypełnienia pęknięć i otworów w powierzchniach drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń wodorozcieńczalna. Zastosowanie meble, drzwi panele i inne drewniane powierzchnie. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klej topliwy | Dorus KS 217 Natur do obrzeży PCV (granulat) przeznaczony do oklejarek. | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drzwi przesuwnych ALFA 3 | z dolnym układem jezdnym na torze podwójnym długość według zapotrzebowania | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna z łbem stożkowym | 4,0 x 30mm  w pełni zastępują gwoździe budowlane nie wymagają nawiercania, ocynkowane galwanicznie. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna z łbem stożkowym | 3,0 x 16mm w pełni zastępują gwoździe budowlane nie wymagają nawiercania, ocynkowane galwanicznie. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrzask magnetyczny | 45 x 15 mm do mebli, szafek rozstaw otworów w magnesie 36 mm, rozstaw otworów w blaszce 33 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt meblowy | Łuk wraz z wkrętami mocującymi wykonany z metalu rozstaw otworów 96 mm, długość całkowita uchwytu 112 mm  kolor według zapotrzebowania | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stopka regulowana | do mebli z mufą M6 Wysokość 2,6cm Średnica 18mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Komandorek kątownik pojedynczy | Wymiary:  24 x 24 x 21mm stosowany jest do wzmocnienia konstrukcji stolarskich oraz do mocowania niezbyt ciężkich półek kolor biały | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa do wieszania szafek kuchennych | 2m Szyna montażowa do zawieszenia szafek kuchennych na ścianie, na całej długości posiada otwory do montażu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawieszka meblowa | 65 x 20mm  wykonana ze stali do zawieszenia mebli | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawieszka meblowa | 81 x 36mm  wykonana ze stali do zawieszenia mebli | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrzeże PCV | szer.22 mm grubość: 0,8mm  przeznaczone do wykończenia mebli oraz płyt wiórowych kolor według zapotrzebowania | mb | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpórka do półki | bolec z kołnierzem metalowy fi 5 kolor srebrny | opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza łamane do noży tapeciarskich | 18 mm grubość ostrza 0,55 mm  umożliwia szybkie i precyzyjne przycięcie tworzywa sztucznego lub PCV na potrzebną wielkość. Ostrze wykonane ze stali węglowej o dużej odporności na złamanie i odkształcenia. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gładkie | 45x125  pakowane 5 kg  wykonane są z wysokiej jakości stali niskowęglowej dla wzmocnienia dodatkowo ocynkowane. | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna z łbem stożkowym | 3,5x4,0 mm  nie wymagają nawiercania, ocynkowane galwanicznie. | kg. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | --- |  |  | --- |

……………………………………………., dnia …………………………………………….

………………..……….……………….……………………………

*(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną*

*osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania wykonawcy)*