**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Zadanie nr 2 – Zgrzewarka do sterylnego łączenia drenów (1 szt.)**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry Oferowane**  **(należy potwierdzić spełnianie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Parametry ogólne** | | | |
| 1. | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
| 2. | Model / typ / nr katalogowy (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2020), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| **B. Certyfikaty jakości** | | | |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| **C. Parametry szczegółowe** | | | |
| 1. | Zgrzewarka do sterylnego łączenia drenów z PCV | TAK |  |
| 2. | Średnica wewnętrzna łączonych drenów co najmniej w zakresie, 2,9mm – 3,1mm, średnica zewnętrzna co najmniej w zakresie: 3,9mm – 4,5mm | TAK |  |
| 3. | Minimalna długość łączonych drenów: 5,5 cm, | TAK |  |
| 4. | Czas wykonania spawów nie więcej niż 15 sekund | TAK |  |
| 5. | Technologia spawu nie niszcząca komórek krwi. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie pracuje w technologii nożyków jednorazowych | TAK |  |
| 7. | Automatyczny podajnik nożyków | TAK |  |
| 8. | Alarmy o błędach w pracy urządzenia (wizualny i dźwiękowy), system wykrywania uszkodzonych nożyków, sygnalizacja przepełnienia pojemnika na zużyte nożyki | TAK |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 240 x 200 x 360 mm | TAK |  |
| 10. | Waga urządzenia nie większa niż 7 kg. | TAK |  |
| **D. Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
| 1. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| **E. Inne** | | | |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 2. | Katalog lub folder producenta lub dystrybutora zawierający opis oferowanego urządzenia | TAK |  |