### Opis przedmiotu zamówienia

* 1. Usługa konserwacji i napraw — zwanych dalej „usługami” drzwi automatycznych zwanych dalej „urzą- dzeniami” zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej stanowiącej załącznik.
  2. Konserwowanie drzwi automatycznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w szczegól- ności poprzez:
     1. zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej gotowości do pracy drzwi automatycznych,
     2. stała całodobowa opieka konserwatorska, czas reakcji przy wezwaniu do awarii nie dłuższy niż 3 godziny w godzinach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00), do 8 godzin w pozostałym czasie.
     3. wykonywanie planowych przeglądów, konserwacji i prób drzwi automatycznych zgodnie

z Harmonogramem Prac Konserwacyjnych drzwi automatycznych stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego,

* + 1. utrzymywania w dyspozycji całodobowego pogotowia zdolnego do podjęcia szybkiej interwencji na wezwanie Zamawiającego,
    2. świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji eksploatacji i możliwości modernizacji drzwi automatycznych,
    3. usuwania awarii,
    4. naprawy lub wymiany części i podzespołów,
    5. zakupu części,
    6. wykonanie protokołu z przeglądu wyszczególniającego podjęte czynności, określający stan techniczny urządzenia i jego poszczególne podzespoły.
  1. Wykaz drzwi automatycznych podlegających konserwacji oraz specyfikacje techniczne drzwi automa- tycznych są zawarte poniżej.
  2. Usługi konserwacji i naprawy realizowane będą przez Wykonawcę zgodnie z aktualnym poziomem wie- dzy technicznej, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz wytycznymi zawartymi w instrukcjach pro- ducentów z uwzględnieniem czynności wymienionych w zakresie przeglądów konserwacyjnych zawartym w „wykaz czynności” przedstawionych poniżej
  3. Przedmiot usługi obejmuje również koszty;

1. materiałów potrzebnych do konserwacji (np. czyściwo, oleje, smary, żele, uszczelniacze, rozpuszczalniki, środki do mycia itp.)
2. części i podzespoły szybko zużywające się, podlegających okresowej wymianie (np.: rolki,

kontakty, paski, suwaki, przyciski itp.),

1. zużywające się części; (np. bezpieczniki, przewody, końcówki, śruby, nakrętki, podkładki, linki itp.),
2. części i podzespoły stanowiące elementy bezpieczeństwa.