**Załącznik nr 4. Materiały wykorzystywane do analizy HPLC**

Sukcesywne dostawy odczynników przez okres **24 miesięcy**.

Data rozpoczęcia dostaw **05.07.2021**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **netto** | **Wartość**  **netto** | **Wartość**  **brutto** |
| **1** | **Kolumna HPLC CarboPac PA 10**   1. Wymiary kolumny 250 x 4 mm | **Sztuka** | **1** |  |  |  |
| **2** | **Kolumna guard CarboPac PA 10**   1. Wymiary guarda 50 x 4 mm. | **Sztuka** | **2** |  |  |  |
| **3** | **Kapilara stalowa**   1. Kapilara wykonana ze stali nierdzewnej. 2. Wymiary kapilary 250 x 0,17 mm. 3. Połączenie męskie/męskie, wykonane ze stali nierdzewnej na obydwu końcach kapilary. | **Sztuka** | **10** |  |  |  |
| **4** | **Kapilara PEEK**   1. Kapilara wykonana z tworzywa PEEK. 2. Wymiary kapilary 250 x 0,17 mm. 3. Połączenie męskie/męskie, wykonane tworzywa PEEK na obydwu końcach kapilary. | **Sztuka** | **10** |  |  |  |
| **SUMA** | |  |  |  |  |  |