**Załącznik nr 5. Materiały wykorzystywane do analizy HPLC**

Sukcesywne dostawy odczynników przez okres **24 miesięcy**.

Data rozpoczęcia dostaw **05.07.2021**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto  | Wartość netto | Wartość brutto |
| **1** | **Kolumna HPLC CarboPac PA 10**1. Wymiary kolumny 250 x 4 mm
 | **Szt.** | **1** |  |  |  |
| **2** | **Kolumna guard CarboPac PA 10**1. Wymiary guarda 50 x 4 mm.
 | **Szt.** | **2** |  |  |  |
| **3** | **Kapilara stalowa**1. Kapilara wykonana ze stali nierdzewnej.
2. Wymiary kapilary 250 x 17 mm.
3. Połączenie męskie/męskie, wykonane ze stali nierdzewnej na obydwu końcach kapilary.
 | **Szt.** | **10** |  |  |  |
| **4** | **Kapilara PEEK**1. Kapilara wykonana z tworzywa PEEK.
2. Wymiary kapilary 250 x 17 mm.
3. Połączenie męskie/męskie, wykonane tworzywa PEEK na obydwu końcach kapilary.
 | **Szt.**  | **10** |  |  |  |
|  | **RAZEM:**  |  |  |  |  |  |