|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ZADANIE NR 1 Kompleksowe** **pomiary ciśnienia i wydajności wodnej w wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej** | | | | | | | | | | | |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | **J.M.** | **ILOŚĆ**  **ROCZNIE** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **NA ROK** | **VAT %** | **WARTOŚĆ**  **VAT** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **NA ROK** | **ILOŚĆ**  **NA 3 LATA** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **NA 3 LATA** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **NA 3 LATA** |
|  | Pomiary ciśnienia i wydajności wodnej w wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej | | pomiar | 140 |  |  |  |  |  | 420 |  |  |

**ZADANIE NR 2** **Kompleksowy przegląd techniczny gaśnic w ilości**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **J.M.** | **ILOŚĆ**  **ROCZNIE** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **NA ROK** | **VAT %** | **WARTOŚĆ**  **VAT** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **NA ROK** | **ILOŚĆ**  **NA 3 LATA** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **NA 3 LATA** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **NA 3 LATA** |
|  | Przegląd techniczny gaśnic | pomiar | 820 |  |  |  |  |  | 3 720 |  |  |

**ZADANIE NR 3** **Remont podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z próbami ciśnieniowymi oraz badaniami UDT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **CZYNNOŚĆ** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ**  **VAT** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** | **OKRES GWARANCJI NA WYREMONTOWANY SPRZĘT** |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP – 1 x/z | REMONT | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP – 2 x/z | REMONT | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP – 4x | REMONT | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP – 6x/z | REMONT | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| BADANIE UDT | Szt. | 150 |  |  |  |  |  | --- |
| 5. | Gaśnica proszkowa GP – 12z | REMONT | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| BADANIE UDT | Szt. | 5 |  |  |  |  |  | --- |
| 6. | Gaśnica śniegowa GSE/UGSE – 2x | REMONT | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gaśnica do gaszenia tłuszczu typu „F” GWG – 2x | REMONT | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Próba na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych – raz na 5 lat. – koszt jednostkowy | WYKONANIE PRÓB CIŚNIENIOWYCH WĘŻY HYDRANTOWYCH | Szt. | 70 |  |  |  |  |  | --- |
|  | | | | | RAZEM |  | ---- |  |  | --- |

1.**Zamawiający przewiduje, że okres obowiązywania umowy będzie wynosił 3 lata.**

2. Wymagane czynności podczas przeglądu (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2):

a) hydrantów – w trakcie przeglądu wymagane jest wytarcie z kurzu wewnętrzną część szafki, zabezpieczenie trzpienia zaworu preparatem smarującym.

b) gaśnic – w trakcie przeglądu należy przetrzeć z kurzu wewnętrzną część szafki oraz gaśnicę.

c) szafki zniszczone korozją należy wyczyścić z korozji, zabezpieczyć anty korozyjnie oraz pomalować.

3. Ilości asortymentu podane w specyfikacji asortymentowo-cenowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do remontu wyłącznie takich ilości asortymentu, jakie okażą się mu potrzebne. Wykonawca elastycznie będzie reagować na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego w tym zakresie.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania całości zamówienia tj. nie będzie zobowiązany do remontu takich ilości asortymentu, których wartość pokryłaby w sumie całą kwotę brutto oferty. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej 50% wartości oferty, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o zapłatę ceny w pełnej wysokości.

5. W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej w ramach zadania Zamawiający uprawniony będzie do remontu większej ilości innej pozycji asortymentowej w ramach zadania, przy czym wartość zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zwiększeniu.

……………………………………………., dnia …………………………………………….

………………..……….……………….……………………………

*(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania wykonawcy)*