Załącznik nr 1:

- Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-63/21

Gliwice, dnia 18.08.2021r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lp.** | **Izotop** | **Aktywność na kalibracji\*** | **Uwagi** |
| Zadanie 1 | 1. | Co-60 | 5 MBq | * 1. walec o gładkich powierzchniach   2. średnica zewnętrzna: 27 mm   3. wysokość: 61 mm   4. materiał: odporny na detergenty |
| 2. | Ba-133 | 5 MBq |
| 3. | Cs-137 | 5 MBq |
| 4. | Cs-137 | 15 MBq |
| Zadanie 2 | 5. | Eu-152 | 50 kBq | 1. walec o gładkich powierzchniach 2. średnica zewnętrzna: min 25,5 mm 3. wysokość: min 53,5 mm 4. materiał: odporny na detergenty |

\*Aktywność na dzień kalibracji – kalibracja nie może być określona wcześniej, aniżeli na miesiąc przed dniem dostawy źródeł.