|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ** **NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ****VAT** | **WARTOŚĆ****BRUTTO** | **Należy podać Producenta zaoferowanego produktu/ wypełnia Wykonawca/** |
|  | Spawarka do wykładzin PCV | moc: 1600W/230Vwydajność: w zależności od dyszy do 280l/mintemperatura do 700°Cwaga: 1,2kg |  Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka do foli PCV (membrany dachowej) | moc: 1600W/230VŚrednica wylotu: ok 31 mmwydajność: w zależności od dyszy do 280 l/mintemperatura do 650°Cwaga: 1,2 kg |  Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opalarka elektryczna HG 5030K z walizką 1600W | Stopień temperatury 2: 500 °CWymiary (długość całkowita): 233 mmMoc znamionowa 1600 WPrzepływ powietrza: 300 lub 500 l/min |  Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza diamentowa segmentowa Bosh 125 mm |  |  Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wkrętaków Stanley Komplet składający się z różnych wkrętaków o różnych końcówkach |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brzeszczoty do wyrzynarek  | T 101 BR HCS | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw bitów do wkrętarki składający się z 31 szt. | Długość bitów 24 mmStandard ¼Kompatybilne z uchwytami i grzechotkami do bitów ¼ Stanley i innych producentów | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza diamentowa do płytek ceramicznych Bosh 125 mm | Zestaw pięciu otwornic do twardej ceramikikorona diamentowa 68 mmkorona diamentowa 51 mmkorona diamentowa 35 mmkorona diamentowa 25 mmfrez diamentowy 20 mmwalizka z tworzywa sztucznego z wkładem gąbkowymDługość robocza 35 mmDługość całkowita 50 mmTyp głowicy segment z samochłodzącą powłoką diamentowąRodzaj chwytu M14Zastosowanie w jednoręcznych (małych) szlifierkach kątowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw pięciu otwornic do twardej ceramikiRodzaj chwytu M14 | korona diamentowa 68 mmkorona diamentowa 51 mmkorona diamentowa 35 mmkorona diamentowa 25 mmfrez diamentowy 20 mmwalizka z tworzywa sztucznego z wkładem gąbkowymDługość robocza 35 mmDługość całkowita 50 mm | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………………., dnia ……………………………………………

………………..……….……………….………………………………

*(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną*

 *osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

 *do reprezentowania wykonawcy)*