|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ** **NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ****VAT** | **WARTOŚĆ****BRUTTO** | **Należy podać Producenta zaoferowanego produktu/ wypełnia Wykonawca/** |
|  | Płyta wiórowa laminowana kolor według zapotrzebowania | gr.18 mm | m2 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta HDF lakierowana kolor biały | gr. 3mm | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta MFP | 18 X 1250 X 2500 mm | szt. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Blat roboczy (kolor według zapotrzebowania) | Wymiary: gr. 28 mm, szer. 120 cm, | mb. | 15  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sklejka wodoodporna brzoza | Wymiary gr. 18 mm, (1500 x 3000 mm) | szt. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obrzeże PCV do blatu roboczego (kolor według zapotrzebowania) | Wymiary: 32 x 1,0 mm | mb. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Obrzeże PCV kolor według zapotrzebowania | szer.22 mm grubość: 0,8mm | mb. | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kantówka strugana | 10 x10 cm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9.. | Wkręty do drewna konfirmaty | 6,4 x 50mm | szt. | 400  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty do drewna 3,25 x 16 | z dużą główką drewna 3,25 x 16 | szt. | 3000  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty do drewna z łbem stożkowym | Fi 5 dł. 120mm | szt. | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręty do drewna nierdzewne | Fi 5 dł. 120mm | szt. | 240  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręty do drewna z łbem stożkowym | 3 x 20 mm | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręty do drewna | 4,0 x 30 mm | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty do drewna | 3,0 x 16 mm | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty do drewna | 3,5 x 4,0 mm | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręt do montażu prowadnik zawiasów oraz prowadnic szuflad 5/13,5 mm L 13,5 mm PZ2 gniazdo kolor: | niklowany nachylenie 2,2 mm średnica zewnętrzna 6.2 mm, średnica rdzenia 4,6 mm | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kołki drewniane do mebli | Fi 8 mm | szt. | 200  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Klej do drewna w tubce  | 45 ml | szt. | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Klej do drewna  | Czas wiązania 15 min, całkowity czas schnięcia 24 h Pojemność 1kg | kg. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Klej do wykładzin PCV | Klejenie wszystkich typów wykładzin podłogowych klejenie wykładzin dywanowych ze spodem piankowym i tekstylnym klejenie linoleum | kg | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Klej do drewna jednoskładnikowy | klej kontaktowy, przeznaczony do stosowania w obuwnictwie do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, filcu, gumy i tkanin. Pojemność 0,8 kg | kg | 6  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Klej uniwersalny stolarski  | Czas wiązania 15 min, całkowity czas schnięcia 24 h Pojemność 1kg | op. | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Klej topliwy  | do obrzeży PCV (granulat) przeznaczony do oklejarek. | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Taśma ścierna do szlifierki taśmowej grubość 60 | wymiar taśmy : 75 mm x 533 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Taśma ścierna do szlifierki taśmowej grubość 80  | wymiar taśmy : 75 mm x 533 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Taśma ścierna do szlifierki taśmowej Grubość 100  | wymiar taśmy : 75 mm x 533 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Płótno ścierne | szer.200mm grubość 80 | mb. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Płótno ścierne | szer.200mm grubość 100 | mb. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Płótno ścierne | szer.200mm grubość 120 | mb. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Prowadnice do szuflad kulkowe | 300mm | kpl. | 150  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Prowadnice do szuflad kulkowe | 350mm | kpl. | 50  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaślepki do konfirmantów na imbus | kolor beżowy | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zaślepki do konfirmantów na imbus | kolor bordo | szt. | 1000  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wykładzina podłogowa PCV  | Stosowane w obiektach użyteczności publicznej takie jak szpitale, biura, hotele o dużym natężeniu ruchu, wysoka wytrzymałość, zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczneKolor według zapotrzebowania | m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Sznur do spawania wykładzin podłogowych z PCV  | Kolor według zapotrzebowania | mb. | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Worki na trociny do odciągu do wiór  | wym. Śr.480mm pojemność 200l | szt. | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ostrza trapezowe  |  do cięcia papieru, kartonu, foli, tapet, wykładzin, PCV, tworzyw sztucznych itd. plastykowy pojemnik ułatwiający przechowywanie | kpl. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ostrza do noży tapeciarskich łamane | szer. 18 mm,dł. 100 mm | kpl. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Gwoździe budowlane | 45x125 pakowane 5 kg | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Zawias 110 nakładany samo domykający z prowadnikiem puszka 35 mm | Wymiary: wys. 6 cm, szerokość 10 cm, głębokość 2 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Wieszak ścienny Konewka mały | Kolor nikiel satyna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Noga okrągła chromowana | Wymiary: 710×60 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Pasek napędowy do frezarki  | Długość: L = 559 mm Typ pasa napędowego: PJ Rowki: 9 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Pasek napędowy do podżynaka do pilarki  | Długość: L = 660 mm Typ pasa napędowego: 260JMOCRO V | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Szpachla do drewna wodorozcieńczalna | kolor biały 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Szpachla do drewna wodorozcieńczalna | kolor dąb 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Szpachla do drewna wodorozcieńczalna | Kolor sosna 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Zestaw do drzwi przesuwnych | ALFA 3 1800 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Magnes meblowy zatrzask do szafek | dł. 45 mm, szer. 15 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Uchwyt meblowy Łuk | 96 mm W zestawie wkręty mocujące | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Stopka regulowana do mebli z mufą M6 | Wysokość 2,6 cm Średnica 18 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Komandorek kątownik pojedynczy do mocowania półek | kolor biały Wymiary: 24 x 24 x 21mm | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Listwa do wieszania szafek kuchennych | dł. 2m Szyna montażowa do zawieszenia szafek kuchennych na ścianie, na całej długości posiada otwory | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Zawieszka meblowa do zawieszenia mebli | 65 x 20mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Zawieszka meblowa do zawieszenia mebli | 81 x 36mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Panel podłogowy o współczynnik ścieralności AC 5  | Kolor według zapotrzebowania | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Listwy przypodłogowe do paneli kolor według zapotrzebowania  | 2500 x55 x 21 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Podkład pod panele polistyren  | 5 mm | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Przepust przelotka kablowa wykonana z plastiku, średnica przepustu  | fi 80 mm, wysokość wpustu 19 mmKolor według zapotrzebowania | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Zakończenia do listew przypodłogowych do paneli  | kolor według zapotrzebowania | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Stopka regulowana 3 elementowa  | kolor czarny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Zawieszka meblowa do wieszania szafek | Wymiary:- wysokość całkowita - 81 mm- szerokość górna - 35 mm- szerokość dolna - 18 mm- grubość blachy - 1,5 mmZawieszka wykonana z blachy ocynkowanej.Stosowana do wieszania szafek różnego typu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Podnośnik gazowy siłownik do mebli 60N GTV | , moc podnoszenia 60 N, długość całkowita 273 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | TANDEM REGULATOR FRONTU Wciskany element do regulowania frontu, wykonany z tworzywa. | Wciskany element do regulowania frontu szuflady wykonany z tworzywa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Złącze niewidoczne półki z mimośrodem | Złącze do połączeń konstrukcyjnych lub półek do płyty 15-16 mm, z dużym wcięciem pod wkręt. Przeznaczone jest do montażu wraz z kontrą z nacięciem krzyżakowym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Złącze meblowe mimośrodowe rozporowe | 34 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zawias 3D Lewy 95x23, alu, 180 st. | Zawias drzwiowy lewy otwierany pod kątem 180 stopni | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Szuflada wysoka L-450 | D 400 szary, wysokość D - 199mm, materiał wykonania - stal, kolor szary blumotion - system miękkiego domyku, obciążenie dynamiczne - 30 kg, regulacja frontów w 2 płaszczyznach, prowadnice z pełnym wysuwem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Zawias meblowy puszkowy 175 stopni z prowadnikiem, wysokość 30 mm, | Udźwig do 60 kg Maxymalne drzwi: 1000 x 2700mm Minimalna grubość drzwi: 30 mm Zawias wykonany ze znalu w kolorze aluminium Posiada regulacje 3D | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Silikon temperaturowy (do 300oC – czerwony | pojemność 280-300 ml) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Drążki do szafek na odzież ochronną | Z uchwytami do montażu w zestawie | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Stopnie drewniane wykonane z drzewa typu modrzew wymiary: | 18cmx5 cm x 145 cm | szt. | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Deska maskująca wykonana z drzewa typu modrzew | wymiary:17 cm x 2,5 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Słupki drewniane wykonane z drzewa typu modrzew | wymiary: 12 cm x 10 cm x 150 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Poręcze drewniane wykonane z drzewa typu modrzew | wymiary: 10 cm x 5 cm 300 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Olej do drewna do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, | czas schnięcia 24 h | l. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Listwa przy blatowa | wys. 30 mm, długość 60 cm kolor według zapotrzebowania | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………………., dnia ……………………………………………

………………..……….……………….………………………………

*(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną*

 *osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

 *do reprezentowania wykonawcy)*