Załącznik: nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-55/22

Gliwice, dnia 26.08.2022r.

**Parametry techniczne – miniwirówka laboratoryjna (2 szt.)**

**(minimalne parametry techniczne)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Wartość wymagana** | **Parametr oferowany** |
| **Informacje ogólne** |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |
| **Parametry podstawowe** |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa: 6000 obr./min. | TAK, (podać) |  |
|  | Maksymalne przyśpieszenie: 2000 x g | TAK, (podać) |  |
|  | Wyposażona w dwa wymienne rotory umożliwiające wirowanie co najmniej 6 probówek 1.5/2.0 mL lub co najmniej 2 stripów 0.2mL | TAK, (podać) |  |
|  | Transparentna pokrywa | TAK |  |
|  | Alternatywne uruchamianie i zatrzymywanie wirówki przez zamknięcie i otwarcie pokrywy | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK, (podać) |  |
|  | Waga 0.5 kg +/- 0.1 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Wymiary szerokość x długość x wysokość: 15 x 15 x 10 cm +/- 2 cm | TAK, (podać) |  |
| **Gwarancja i serwis** |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |