|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN.NETTO** | **WARTOŚĆ**  **NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ**  **VAT** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO** | **Należy podać Producenta zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/** |
|  | Spawarka do wykładzin PCV | moc: 1600W/230V  wydajność: w zależności od dyszy do 280l/min  temperatura do 700°C  waga: 1,2kg | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka do foli PCV (membrany dachowej) | moc: 1600W/230V  Średnica wylotu: ok 31 mm  wydajność: w zależności od dyszy do 280 l/min  temperatura do 650°C  waga: 1,2 kg | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opalarka elektryczna HG 5030K z walizką 1600W | Stopień temperatury 2: 500 °C  Wymiary (długość całkowita): 233 mm  Moc znamionowa 1600 W  Przepływ powietrza: 300 lub 500 l/min | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza diamentowa segmentowa Bosh 125 mm |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wkrętaków Stanley Komplet składający się z różnych wkrętaków o różnych końcówkach |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brzeszczoty do wyrzynarek | T 101 BR HCS | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw bitów do wkrętarki składający się z 31 szt. | Długość bitów 24 mm  Standard ¼  Kompatybilne z uchwytami i grzechotkami do bitów ¼ Stanley i innych producentów | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza diamentowa do płytek ceramicznych Bosh 125 mm | Zestaw pięciu otwornic do twardej ceramiki  korona diamentowa 68 mm  korona diamentowa 51 mm  korona diamentowa 35 mm  korona diamentowa 25 mm  frez diamentowy 20 mm  walizka z tworzywa sztucznego z wkładem gąbkowym  Długość robocza 35 mm  Długość całkowita 50 mm  Typ głowicy segment z samochłodzącą powłoką diamentową  Rodzaj chwytu M14  Zastosowanie w jednoręcznych (małych) szlifierkach kątowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw pięciu otwornic do twardej ceramiki  Rodzaj chwytu M14 | korona diamentowa 68 mm  korona diamentowa 51 mm  korona diamentowa 35 mm  korona diamentowa 25 mm  frez diamentowy 20 mm  walizka z tworzywa sztucznego z wkładem gąbkowym  Długość robocza 35 mm  Długość całkowita 50 mm | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |  |  |  |

……………………………………………., dnia ……………………………………………

………………..……….……………….………………………………

*(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną*

*osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania wykonawcy)*